02.04.2023
Halle: 1 Stand: 1D43

METPACK

NewV tin LED: Blechdruckfarben für LED Trocknung

NewV tin LED Serie ist eine intensive, hoch lichtempfindliche UV Farbe für die Trocknung mit LED UV Trocknern. Die Blechdruckfarben sind einsetzbar mit allen üblichen LED Strahlern mit einer Wellenlänge von 385 bis 395 nm.

Durch ihre spezielle Formulierung bieten sie exzellente Haftung, schnelle und stabile Farb-Wasser Balance, hohe Farbstärke, optimale Reaktivität und hervorragende Eigenschaften in der Weiterverarbeitung.

Das Sortiment beinhaltet Prozess Farben, Deckweiß, Gold und Silber Druckfarben sowie ein Mischsystem für Sonderfarben.

Kontakt:
hubergroup Deutschland GmbH
Herr Jan Museler
Sonnenallee 1
85551 Kirchheim
Deutschland
Fon: +498990030
E-Mail: jan.museler@hubergroup.com
----------------------------------------