24.05.2022
Halle: 8 Stand: 8B20

IPM Summer Edition

Sprühgebläse AS 1200 jetzt auch mit CAS-Akku

Das Akku-Sprühgebläse ist als Zusatzgerät konzipiert und funktioniert zusammen mit einem Sprühgerät der Birchmeier "Accu-Power"-Linie. Nun hat der Hersteller das Sprühgebläse auf 36 Volt hochgerüstet. Das wird durch Koppelung zwei nebeneinander befestigter 18 Volt Akkupacks aus der Cordless Alliance Familie (CAS) erreicht.

Die leistungsstarken Li-HD-Akkus, die Spannungserhöhung sowie eine extrem ressourcenschonende Energieeffizienz führen zu einer verlängerten Laufzeit des Gerätes um etwa 50 Prozent. Die höchste Gebläsestufe, die Turbostufe, kann jetzt permanent eingesetzt werden. Zuvor war diese auf 30 Sekunden beschränkt. Große Reichweiten sind somit über die gesamte Einsatzzeit möglich. Für die Befestigung der Akkus wurde eine praktische 2-in-1-Lösung entwickelt: Die Trageeinheit mit beiden Akkupacks kann entweder am Rückensprühgerät angebracht oder als Hüftgurt getragen werden, beispielsweise bei der Nutzung von Karrenspritzen.

Das Akku-Sprühgebläse optimiert die Applikation von Pflanzenschutzmitteln und Pflanzenstärkungsmitteln bei der Spotbehandlung, aber auch bei der Behandlung von dichten Laubbeständen, Hecken oder Flächen. Die Auswahlmöglichkeit von Düsentyp und Sprühdruck ermöglicht eine ideale Anpassung bei der Anwendung. Auf niedriger Gebläsestufe bewegt ein leichter Luftstrom das Blattwerk im Nahbereich, so dass die Sprühtropfen ideal in die Laubwand eingetragen werden und die Blattober- und auch Blattunterseiten schonend benetzen. Für Anwendungen in größeren Höhen (bis zu 13 Metern) wird die Gebläseleistung auf Orkanstärke gesteigert, der Sprühdruck angepasst und eventuell der Düsentyp gewechselt.

Der Anwender erzielt mit diesem Verfahren eine verbesserte Bestandsdurchdringung und somit Wirkung. Sprühmittel wird eingespart, weil ein höherer Anteil auf der Pflanze landet, besser verteilt wird und weniger Streuverluste entstehen. Der negative Aspekt der Abdrift wird nahezu vermieden.

Kontakt:
Birchmeier Sprühtechnik AG
Herr Peter Hölzer
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Fon: +41564858181
Fax: +412202920033
E-Mail: peter.hoelzer@birchmeier.com
----------------------------------------