01.06.2022
Halle: 7 Stand: 7A43

IPM Summer Edition

Elektronantrieb EWA 50

· Extrem leises, selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe mit integrierter Endlagenabschaltung und mit hoher Lebensdauer, wartungsfrei

· Universelle Montage durch Standard-Befestigung hinten oder seitlich links (symmetrisch)

· Standard-Fußbefestigung mit 70mm Achsabstand oder optional 60 Milimeter

· Endlagenabschaltung über Kontrolleinheit LSC 40AC/DC inkl. Zusatzendschalter; optional Präzisions-Zahnradendschalter END 20

· Einphasige Motoren vorverkabelt mit Anschlusskabel und integriertem Wicklungsschutzkontakt

· Austauschkompatibel zu EWA10/12

Kontakt:
Lock Antriebstechnik GmbH
Frau Corina Wetzel
Freimut-Lock-Str. 2
88521 Ertingen
Deutschland
Fon: +49737195080
Fax: +497371950880
E-Mail: cwe@lcokdrives.com
----------------------------------------