27.04.2023
Halle: 1 Stand: 1C24

METPACK

Automatische Dichtungskontrollmaschine LX16

Die Leckkontrollmaschine Martinenghi Tech LX16 ist ein automatisches System zur Überprüfung der Unversehrtheit von Aerosoldosen während ihrer Produktion mit bis zu 240 Dosen pro Minute. 
Die Maschine wird in der Regel nach der Einhalsmaschine in die automatische Produktionslinie eingebaut und kontrolliert 100 Prozent der Dosen. Die Maschine ist in der Lage, defekte Dosen aufgrund von Mikrolöchern, Kratzern und Rissen sowie unzureichender Bodendicke zu erkennen.

Kontakt:
Martinenghi Tech Srl
Ms. Claudia Fabbi
Via L. Pasteur 123/1
42122 Reggio Emilia
Italien
Fon: +390522331977
Fax: +390522551004
E-Mail: claudia.fabbi@moss.it
----------------------------------------