20.01.2023
Halle: 3 Stand: 3C17

IPM ESSEN

Bewässerungssteuerung im Seecontainer

Die Bewässerung wächst normalerweise mit dem Betrieb. Das führt im Lauf der Jahre zu unübersichtlichen Konstellationen. Die Hermann Meyer KG informiert über die Möglichkeit, die gesamte Steuerung, Pumpen, Düngung und vieles mehr geschlossen in einem isolierten Seecontainer zu konfigurieren. Dieser wird dann fertig montiert angeliefert und muss vor Ort nur noch mit der Bewässerungsanlage verbunden werden.

Kontakt:
Hermann Meyer KG
Herr Peter Harder
Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen
Deutschland
Fon: +49410149090
Fax: +49410490988010
E-Mail: p.harder@hermann-meyer.de
----------------------------------------